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[bookmark: _Toc14146]1 验收项目概况
重庆新格有色金属有限公司成立于2008年，由新格集团投资管理公司控股的英属维京群岛新格金属控股有限公司投资建设。重庆新格有色金属有限公司于2008年在重庆市永川区港桥工业园区新建30万吨铝硅母合金及30万吨再生铝项目并获得《重庆市建设项目环境保护批准书》（渝（永）环准〔2008〕59 号）。2012年，由于该项目生产工艺流程和生产规模发生变更，根据《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定和永川区环保局要求开展了铝硅母合金及再生铝项目环境影响后评价，并于2012年4月取得了《重庆市永川区环境保护局关于同意铝硅母合金及再生铝项目环境影响后评价文件备案的函》（永环保函〔2012〕86号）。2014年月，重庆新格有色金属有限公司铝硅母合金及再生铝项目（一期）通过验收，取得了《重庆市建设项目竣工环境保护验收意见》（渝（永）环验〔2014〕9号）。根据自身定位和建设发展规划，重庆新格有色金属有限公司利用自身优势延伸下游产品链，计划在现有厂区空置厂房内新建2.9万吨铝压铸件项目。
本项目于2016年5月6日经重庆市永川区发展和改革委员会颁发《重庆市企业投资项目备案证》（2016-500118-32-03-000001）同意建设，该项目符合本地区产业政策和准入政策。中煤科工集团重庆设计研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。编制完成了《重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目环境影响报告表》（送审版）。2016年7月21日，永川区环保局主持召开了本项目环境影响报告表的技术评审会，根据与会专家意见及会议精神，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司编制人员对该报告进行了修改和完善，形成了《重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目环境影响报告表》（报批版）。2016年 8月30日，重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目获得《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（永）环准〔2016〕091号，重庆市永川区环境保护局）并开工建设。
2016年12月，2.9万吨铝压铸件项目（一期）工程竣工调试运行。2016年12月19日重庆市永川区环境保护局对该项目核发了《重庆市建设项目排放污染物（临时）许可证》（渝（永）环临建证CQLJ〔2016〕56号）。
重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目（一期）工程经过前期调试运行，于2017年9月启动该项目的自主验收工作。重庆佳圆环境检测有限公司于2017年11月接受委托后派出有关技术人员通过现场踏勘、资料收集及环境现状和影响分析。对该项目环保工程建设、运行和环境管理情况进行了全面检查，并对该工程产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等污染防治设施的处理能力、污染物排放现状进行了调查，在资料调研的基础上编制了《重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目（一期）验收监测方案》。按照该项目监测方案的要求，重庆佳圆环境检测有限公司于2017年11月30日和12月1日对该工程各类污染物防治设施的处理能力、处理效果及排放情况进行了验收监测，在现场监测和资料调研的基础上编制验收监测报告。
该项目工程占地面积约5000m2，位于新格金属空置车间内（不新增占地），（一期）配备4台压铸设备及保温炉、自动化机器人等相关配套设施，新建4条铝压铸件生产线，项目建成后主要产品为铝压铸件，设计生产规模为0.36万吨/年。
项目劳动定员33人，其中管理人员7人，均为新招聘员工。食宿依托新格厂区已有餐厅和宿舍。 全年工作日数312天，每班12小时，三班二倒制。
项目详细情况见表1-1。
表1-1  项目详细情况一览表
	建设项目名称
	重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目（一期）

	业主单位名称
	重庆新格有色金属有限公司

	建设地点
	重庆市永川工业园区港桥工业园
	邮编
	402103

	联系人
	王小波
	联系电话
	18623113967

	建设项目性质
	新建      改扩建       √技术改造  (划√)

	项目设立部门
	永川区发改委
	批准文号
	重庆市企业投资项目备案证（NO.0060642）
	时间
	2016年5月6日

	环评报告表
审批部门
	重庆市永川区环境保护局
	文号
	渝（永）环准〔2016〕091号
	时间
	2016年8月30日

	环评报告表
编制单位
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
	环境监理单位
	/

	开工建设时间
	2016年8月
	投入试生产时间
	2016年12月

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	环评核准生产能力
	2.9万吨铝压铸件

	实际建成生产能力
	0.36万吨铝压铸件

	建设内容
	项目（一期）工程占地面积约5000m2，位于新格金属空置车间内（不新增占地），配备4台压铸设备及保温炉、自动化机器人等相关配套设施，新建4条铝压铸件生产线，项目建成后主要产品为铝压铸件，设计生产规模为0.36万吨/年。

	概算总投资
	10000万元
	其中环保投资
	64万元
	比例
	0.64%

	实际总投资
	2663万元
	其中环保投资
	140.5万元
	比例
	5.28%
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[bookmark: _Toc31879][bookmark: _Toc10551]2 验收依据
[bookmark: _Toc6011][bookmark: _Toc12135][bookmark: _Toc5702][bookmark: _Toc5092][bookmark: _Toc26936][bookmark: _Toc5070][bookmark: _Toc14380]2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
1、中华人民共和国主席令第九号《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日；
2、中华人民共和国主席令第八十七号《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；
3、中华人民共和国主席令第三十一号《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日；
4、中华人民共和国主席令第七十七号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日；
5、中华人民共和国主席令第五十八号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，1995年10月30日；
6、全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日；
7、中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年3月19日；
8、中华人民共和国环境保护部令第5号《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，2008年12月11日；
9、重庆市人民代表大会常务委员会《重庆市环境保护条例》，2010年7月23日。
10、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月20日。
[bookmark: _Toc14019][bookmark: _Toc32037][bookmark: _Toc1881][bookmark: _Toc7735][bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc10068][bookmark: _Toc23815]2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年6月21日；
2、国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月11日；
3、重庆市环境保护局《重庆市建设项目竣工环境保护验收技术规范》，2010年09月15日。
[bookmark: _Toc15984][bookmark: _Toc10649][bookmark: _Toc27581][bookmark: _Toc29879][bookmark: _Toc20067][bookmark: _Toc23005][bookmark: _Toc29257]2.3 建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
1、中煤科工集团重庆设计研究院有限公司《重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目环境影响报告表》（报批版），2016年8月；
2、重庆市永川区环境保护局渝（永）环准〔2016〕091号《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》，2016年8月30日；
3、重庆市永川区环境保护局渝（永）环临建证CQLJ〔2016〕56号《重庆市建设项目排放污染物（临时）许可证》，2016年12月19日。
[bookmark: _Toc21693][bookmark: _Toc3545][bookmark: _Toc25341][bookmark: _Toc28363][bookmark: _Toc5025][bookmark: _Toc1373][bookmark: _Toc26162]2.4 主要污染物总量审批文件
1、重庆市永川区环境保护局渝（永）〔2016〕环准091号《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》，2016年8月30日。
[bookmark: _Toc7082][bookmark: _Toc11128][bookmark: _Toc32650][bookmark: _Toc26891][bookmark: _Toc20302][bookmark: _Toc14296][bookmark: _Toc32447]2.5 环境保护部门其他审批文件等
1、重庆市永川区发展和改革委员会《重庆市企业投资项目备案证》（2016-500118-32-03-000001）2016年5月6日；
2、重庆市永川区环境保护局渝（永）环临建证CQLJ〔2016〕56号《重庆市建设项目排放污染物（临时）许可证》，2016年12月19日。
[bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc7254][bookmark: _Toc31284][bookmark: _Toc12628][bookmark: _Toc745][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc12136][bookmark: _Toc5856]3 工程建设情况
[bookmark: _Toc6636][bookmark: _Toc14412][bookmark: _Toc2884][bookmark: _Toc32146][bookmark: _Toc21993][bookmark: _Toc2644][bookmark: _Toc28912]3.1 地理位置及平面布置
重庆永川区位于长江上游北岸，东临三峡库区，西靠四川腹地，是重庆市“一小时经济圈”重要组成部分，东距重庆市主城区58km，西离成都市276km，介于泸州、自贡、宜宾、内江、南充、合川、江津等大中城市之间，处于川渝城市群核心位置，是重庆规划建设的现代大城市和区域性中心城市，具有十分明显的区域优势。 
重庆新格有色金属有限公司位于重庆市永川区港桥工业园区。港桥工业园区是2002年经重庆市政府批准设立的省级特色工业园区，原为“重庆市大安工业园区”。园区规划建设面积20km2，以机械制造、轻纺食品、能源化工、冶金建材四大支柱产业为特色，目前进入园区的有重庆理文造纸有限公司、重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司等单位。扩建项目位于港桥工业园区重庆新格有色金属有限公司现有厂区内。地理位置见附图1，厂区总平面布置图见附图2。
[bookmark: _Toc911][bookmark: _Toc5052][bookmark: _Toc2428][bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc15178][bookmark: _Toc4196][bookmark: _Toc14845]3.2 建设内容
（1）项目组成
本项目（一期）工程建设内容为：占地面积约5000m2，位于新格金属空置车间内（不新增占地），配备4台压铸设备及保温炉、自动化机器人等相关配套设施，新建4条铝压铸件生产线，车间中部布置压铸机，西侧布置抛丸间、模具库房、备用零件库等，东侧布置办公区域和检测室。生产车间内部平面布置情况见附图3。项目建成后主要产品为铝压铸件，预计生产规模约为0.36万吨/年（根据现有设备及生产天数折算）。项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对照表见表3-1。
表3-1   项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对照表见表
	分类
	工程内容
	环评及批复阶段建设内容
	实际建设内容

	主体工程
	压铸生产线
	布置在现有熔炼厂房空置车间内，占地面积5000m2，1F，高15m，布置压铸机17台，年生产铝压铸件2.9万吨。熔铝依托现有熔炼生产线，用铝包将熔炼好的铝水转运至压铸车间保温炉，本项目不包含熔铝。
	布置压铸机4台，年生产铝压铸件约0.36万吨。其余与环评一致。

	

辅助工程
	餐厅及宿舍
	依托厂区已有餐厅和宿舍。
	与环评一致

	
	办公室等
	依托厂区已有办公楼。
	与环评一致

	
	停车场
	依托厂区已有停车场。
	与环评一致

	储运工程

	厂内运输
	新购叉车、新建行车。
	与环评一致

	
	厂外运输
	依托新格公司新成立的物流公司。
	与环评一致

	
	模具存放
	压铸车间设置专用存放区，用于存放模具、零部件毛坯件等固体废物。
	与环评一致

	
	原辅材料储存
	在生产车间内部划定区域存放生产使用的原辅材料，存放区域根据生产所需就近设置。
	与环评一致

	
	危化品储存
	液压油、切削液、润滑油、脱模剂等危化品依托新格已有危化品库房存放。
	与环评一致

	
	产品存放
	每条压铸生产线设有半成品产品筐，车间西侧设有成品库。
	与环评一致

	公用工程

	给水
	依托厂区已有供水系统。
	与环评一致

	
	排水
	依托厂区已有排水系统。
	与环评一致

	
	供电
	依托厂区已有供电系统。
	与环评一致

	环保工程
	废水
	依托新格厂区已有处理设施。设备冷却水循环使用，地坪冲洗水进入脱模剂回收处理系统，均不外排；食堂废水隔油后与办公生活污水一并进入新格公司已建生化池，处理后用于厂区绿化。
	处理后废水排入港桥新城污水处理厂


	
	废气
	抛丸粉尘由抛丸机自带的滤筒式除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（风量6500m3/h，内径0.5m）高空排放；脱模废气经车间微负压通风系统外排。
	排气筒高度为16.6m，内径为0.8m，其余与环评一致。

	
	
	员工依托新格已有食堂就餐，油烟经净化器处理后通过排气筒引至楼顶排放。
	整改原有油烟排气筒，高度10m，尺寸0.45*0.45m。其余与环评一致。

	
	固体废物
	集尘铝灰、废铝由新格公司熔铝生产线回用。
	与环评一致

	
	
	废脱模剂桶由厂家回收，废油桶、脱模剂废渣、废切削液等危险废物依托新格已有收运系统收集后交有资质单位处置。
	与环评一致

	
	
	餐厨垃圾依托新格厂区已有收运系统，收集后交有资质的单位处置。
	与环评一致

	
	
	生活垃圾依托新格厂区已有收运系统，集中收集后交环卫部门清运。
	与环评一致

	
	噪声
	选购低噪声设备、建筑隔声、基础减振。
	与环评一致

	
	环境风险
	主要为危险品的存放和利用，依托新格金属现有危险品库房进行存放，新格金属已制定较为完善的环境风险防范措施。
	与环评一致


（2） 产品方案
扩建项目（一期）年生产铝压铸件（用于汽车零部件）0.36万吨，产品方案详见表3-2。
表3-2    产品方案表    
	序号
	产品名称
	重量(kg/件)
	生产数量(万件/a)
	生产能力(t/a)

	1
	N01正时链盒
	2.725
	46.8（1500件/天）
	1275.3

	2
	A26正时链盒
	4.8
	46.8（1500件/天）
	2246.4

	3
	合计
	93.6
	3521.7

	备注
	1、一台压铸机，每天产量约750件，共4台压铸机，每月生产天数为26天。
2、该项目产品类型及名称随订单变化，与环评及批复对照不具实际意义。由于订单不足，与环评及批复相比，铝水实际用量缩减为约3600吨/年。


（3） 本项目熔铝依托现有再生铝项目，导致新格金属整体产品方案发生变化，详见表3-3。
 表3-3  本项目建成后新格金属产品方案变化对照表
	序号
	原有产品方案
	环评及批复产品方案
	实际建设产品方案

	
	产品名称
	生产规模(万t/a)
	产品名称
	生产规模(万t/a)
	变化
情况
	产品名称
	生产规模(万t/a)
	变化
情况

	1
	再生铝合金
	34
	再生铝合金
	31.1
	-2.9万t/a
	再生铝合金
	33.64
	-0.36万t/a

	2
	铝硅母合金
	30
	铝硅母合金
	30
	不变
	铝硅母合金
	30
	不变

	3
	/
	/
	铝压铸件
	0.36
	新增
	铝压铸件
	0.36
	新增


（4） 主要生产设备
扩建项目实际主要生产设备情况见表3-4。
表3-4   扩建项目实际主要生产设备一览表
	实际主要生产设备一览表
	与环评阶段对照

	序号
	设备名称
	型号/规格
	数量（台/套）
	

	1
	压铸机
	DCC800
	1
	环评为DCC630压铸机10台

	2
	压铸机
	DCC1000
	1
	环评为DCC1000压铸机3台

	3
	压铸机
	DCC1250
	1
	环评为DCC1250压铸机3台

	4
	压铸机
	DCC1600
	1
	与环评一致

	5
	保温炉
	YGBT-800
	1
	环评为WGK-500保温炉10台

	6
	保温炉
	YGBT-1000
	1
	环评为WGK-1000保温炉3台

	7
	保温炉
	YGBT-1200
	1
	环评为WGK-1200保温炉3台

	8
	保温炉
	YGBT-1500
	1
	环评为WGK-1500保温炉1台

	9
	铝包
	/
	2
	环评为铝包8个

	10
	钢制模具
	N01正时链盒、A26正时链盖
	2
	环评为飞轮壳、机油盘、机油泵、轴承箱等共计58套

	11
	车床
	C6140
	1
	与环评一致

	12
	铣床
	X5032
	1
	与环评一致

	13
	平面磨床
	M7150
	1
	与环评一致

	14
	摇臂钻床
	Z3063
	1
	与环评一致

	15
	锯床
	GD6550
	1
	与环评一致

	16
	氩弧焊机
	YC-200BL3、YC-400TX3HGW
	2
	原环评为1台，新增加一台氩弧焊机

	17
	砂轮机
	M3025J
	1
	与环评一致

	18
	抛丸机
	Q3783
	1
	环评为ORB-12/16抛丸机

	19
	冷却塔
	HBNG-400T
	1
	与环评一致

	20
	X射线探伤机
	HS-XYD-225
	1
	环评为MXR-225/21 X射线探伤机

	21
	三坐标测量仪
	GLOBAL Classic SR
	1
	与环评一致

	22
	行车
	10T、20/10T、40/20T
	3
	环评为10T、20/10T、40/20T行车4台

	23
	叉车
	5T
	2
	与环评一致


（5） 劳动定员及生产班次
 项目劳动定员33人，其中管理人员7人，均为新招聘员工。食宿依托新格厂区已有餐厅和宿舍。 全年工作日数312天，每班12小时，三班二倒制。
（6）  主要技术经济指标 
扩建项目主要技术经济指标见表3-5。
表3-5    扩建项目主要技术经济指标
	序号
	项目
	计量单位
	数值
	备注
	与环评阶段对照

	1
	占地面积
	m2
	5000
	位于新格已建厂房内，不新增占地
	与环评一致

	2
	生产规模
	万吨/年
	0.36
	产品为铝压铸件
	环评为2.9万吨/年

	3
	劳动定员
	人
	33
	其中管理人员人7
	环评为劳动定员65人，管理6人

	4
	总投资
	万元
	2663
	其中环保投资万元140.5
	环评概算为10000万元，其中环保投资64万元。


[bookmark: _Toc9991][bookmark: _Toc15307][bookmark: _Toc664][bookmark: _Toc19839][bookmark: _Toc9633][bookmark: _Toc3259][bookmark: _Toc31832]3.3主要原辅材料及燃料
营运期年总用水量约为25900 m3/a，其中新鲜用水量约2500m3/a。 营运期能源为电和天然气，耗电量约1.5万kwh/a，耗气量约2万m3/a。扩建项目产品的主要原辅材料名称及年消耗数量见表3-6。项目所用脱模剂主要成分为硅油、天然石蜡、植物油、矿物油、乳化剂、表面活性剂和水，成分比例见表3-7。
 表3-6   扩建项目生产主要原辅料消耗量
	序号
	原辅料
名称
	年消耗量（t/a）
	来源
	物态
	包装/贮存方式
	最大储存量（t）
	与环评阶段对照

	1
	铝水
	3600
	新格熔炼生产线
	高温，液态
	保温炉
	10
	环评为消耗2.9万吨/年

	2
	脱模剂
	3.5
	外购
	常温，使用时与水进行1：100稀释（液态）
	桶装
	1.2
	环评为消耗14t/a

	3
	切削液
	0.02
	外购
	常温，使用时与水进行1：20稀释（液态）
	桶装
	0.2
	环评为消耗0.2t/a

	4
	液压油
	1.0
	外购
	常温，液态
	桶装
	1.0
	与环评一致

	5
	冲头润滑颗粒
	6.0
	外购
	常温，固态
	袋装
	0.5
	与环评一致

	6
	润滑油
	1.0
	外购
	常温，液态
	桶装
	2.0
	环评为消耗2t/a

	7
	棉纱、手套
	0.2
	外购
	/
	/
	0.2
	与环评一致

	8
	新鲜水
	2500
	供水系统
	/
	/
	/
	环评为消耗5616t/a

	9
	电量
	1.5万kwh/a
	供电系统
	/
	/
	/
	环评为消耗208万kwh/a

	10
	天然气
	2万m3/a
	供气系统
	/
	/
	/
	环评为消耗6万m3/a
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	成分
	硅油
	天然石蜡
	植物油
	矿物油
	乳化剂
	抗菌剂
	表面活性剂
	水

	含量（%）
	5~9
	4~8
	3~6
	3~6
	1~5
	0.5~1.5
	1~5
	77.5~82.5


[bookmark: _Toc2003]3.4 水源及水平衡
运营期由园区市政水源供水，日用水量约8.01m3/d，年新鲜用水量约2500m3/a，包括员工生活用水、车间地坪清洁用水、压铸机冷却循环补充水和辅料稀释用水。压铸机冷却用水由冷却塔供应，循环水量约为75m3/d。 扩建项目主要用水情况见表3-8，水平衡见图3-1。 
表3-8 项目用水量统计表
	类别
	用水标准
	人数
	日新鲜用水量（m3/d）
	年新鲜用水量（m3/a）
	排水量（m3/d）
	备注

	生活用水
	35L/人.班
	33人
	1.155
	360.36
	1.040
	/

	食堂用水
	15L/人.班
	33人
	1.485
	463.32
	1.188
	一日三餐

	冷却循环补充水
	2.25
	702
	0
	循环水量约为75m3/d，回用水量23400m3/a

	车间地坪清洗水
	2.0
	624
	0
	进入脱模剂回收处理系统

	脱模剂稀释用水
	1.12
	350
	0
	1:100稀释

	切削液稀释用水
	0.0013
	0.4
	0
	1:20稀释

	总水量
	8.0113
	2500.08
	2.228
	

	备注
	每月生产天数为26天，全年运行312天计算。













0.115

1.040
1.155
生化池
生活

生活用水

市政供水

2.64

2.228
港桥新城污水处理厂
0.297

1.4855
1.188

食堂



车间地坪清洗水
2.0


生产用水

大陆溪河


脱模剂回收处理系统
1.12

脱模剂稀释用水

8.0113
2.25

0.0013
压铸机
切削液稀释用水


2.25

循环水量约为75m3/d
冷却循环补充水
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图3-1   扩建项目实际水平衡示意图
[bookmark: _Toc346]3.5 生产工艺
（1）工艺流程及产污环节分析
项目营运期工艺流程及产污节点图见图3-2。
G4、N4
G3、N3
G1、N1
G2、N2


合格品
S3
S2
S1
包装入库
检查
探伤
脱模
抛丸
去渣切边
压铸
涂脱模剂
外协制模



熔铝（依托）
S4不合格品






图3-2   项目实际工艺流程及产污节点图
（2）工艺流程介绍
① 制模
本项目制模外协给其他专门的厂家，不自行制模。本项目所用模具为钢制模具。
② 熔铝
项目所用铝水来自上游工序（已建成并投产的熔铝生产线）。将熔好的合格铝水装入铝包，人工叉车转运至压铸车间保温炉（热源为天然气），运输距离约60m。
③ 涂脱模剂
压铸前涂抹机器人将脱模剂涂于模具表面，以便铸造完成后模具和铸件的分离。该工序会少量有机废气G1和噪声N1。
④ 压铸
由压铸机自带机器人自动将一定量的铝水（约600℃）压入钢制模具，再由压铸机压铸成型，密闭进行。该工序会少量废气G2和噪声N2。
⑤ 脱模
取件机器人将压铸好的铸件从模具上取下，并用强力风扇给铸件降温，此过程脱模剂回收处理过程中会产生废渣S1。本项目在生产过程中脱模剂在车间建水沟和积液池回收处理后循环利用。 
⑥ 去渣切边
取件机器人将铸件在自动去渣包机上去掉多余铝渣，然后放入自动切边机，自动切边机对铸件进行切边校正，去除其表面的飞边毛刺等。处理完成后铸件由产品传送带（过程中自然降温）传送至人工检验台，人工检验并进一步去除其表面的飞边毛刺等后合格品放入产品筐，不合格品放入不良品筐。此过程产生噪声N3、铝渣和不合格品S2和金属粉尘G3。
⑦ 抛丸
合格铸件用叉车人工搬运至西侧抛丸间，用抛丸机对工件表面进行整光处理，使工件表面光滑。此过程产生粉尘G4、噪声N4和少量固体废物S3。
⑧ 探伤
利用X射线探伤机对铝铸件进行探伤，检验其是否符合产品要求。探伤机设有铅房予以保护。
⑨ 检查
对铝铸件外观、质量等进行人工检测，合格品打包入库，不合格品（S4）回用于新格熔铝生产线。
（3）脱模剂循环利用系统
在生产过程中脱模剂在车间建水沟和积液池回收处理后循环利用。
脱模剂回收液通过车间排污沟集中到回收池，回收装置从回收池抽取待回收的脱模剂混合液，经除油、过滤等处置后备用，脱模剂回收液与原液兑比后，压送到脱模剂使用池，然后用压送泵将脱模剂使用池中的兑比液经管道压送至各压铸机台，回用工艺见图3-3。
[image: IMG_256]
图3-3    脱模剂循环利用系统工艺图  
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根据实际现场调查得知，项目与环评及批复对比变动很小，主要变更为：
①原环评压铸生产线为17条，布置17台压铸机，年生产铝压铸件2.9万吨。实际为建设压铸生产线4条，布置4台压铸机，年生产铝压铸件0.36万吨；
②原环评抛丸废气排气筒高度为15米，内径0.5米，实际为高度16.6米，内径0.8米；
③原环评油烟废气依托原有排气筒排放，实际为拆除原有老旧排气筒，改造后的排气筒高度为10米，排气筒尺寸0.45×0.45米。
以上变化不属于重大变动。
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运营期废水包括生产废水和生活污水。
（1） 生产废水
项目的生产废水主要为地坪清洗水和设备冷却废水。地坪清洗水为2.0m3/d（624m3/a），主要含脱模剂，污染因子为COD、SS和石油类，经车间排污沟进入脱模剂回收池处理后回用不外排。冷却水循环使用不外排。年回用水量约23400m3/a。
（2） 生活污水
本工程定员33人，根据水平衡分析，运营期生活污水量共计约2.228m3/d（695.136m3/a），生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油，依托新格公司已有处理设施。食堂废水隔油后与办公生活污水一并进入新格已建生化池（总处理能力约267m3/d），生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入港桥新城污水处理厂，进一步处理达标后排入大陆溪河。
项目污废水排放量详见表4-1，污水处理流程图见图4-1，废水治理设施图片见附图4。 
表4-1    项目污废水排放情况表
	类别
	排放源
	污染物种类
	排放规律
	日排放量m3/d
	年排放量m3/a
	治理设施
	排放去向

	生活污水
	生活
污水
	COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油
	间断
	1.040
	324.48
	生化池（267m3/d）《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准
	处理后进入港桥新城污水处理厂然后排入大陆溪河。

	
	食堂
废水
	
	间断
	1.188
	370.656
	
	

	生产废水
	地坪清洗水
	COD、SS和石油类
	间断
	进入脱模剂回收池处理后回用不外排
	脱模剂循环利用系统

	
	冷却水循环水
	/
	连续
	循环使用不外排，年回用水量23400m3/a。
	冷却塔




办公生活污水
生化池





大陆溪河
污水处理厂
隔油池
员工食堂污水



图4-1     运营期污水处理流程图
[bookmark: _Toc4801][bookmark: _Toc30957][bookmark: _Toc22828][bookmark: _Toc4518]4.1.2废气
项目运营期废气主要包括脱模剂涂抹过程产生的含非甲烷总烃的有机废气、去渣切边产生的含尘废气、抛丸机产生的含尘废气、铝水挥发废气、机修废气以及保温炉供热天然气燃烧废气等。废气排放详见表4-2。运营期废气处理工艺流程图见图4-2，废气治理设施图片见附图5。
（1）无组织排放
脱模剂涂抹过程产生非甲烷总烃，经车间微负压通风系统外排；铝水挥发产生少量氟化物和颗粒物，通过车间排风系统排入外环境；切边过程中产生少量颗粒物，为通过车间排风系统排入外环境；天然气燃烧废气主要污染物为SO2、NO2和颗粒物，由保温炉自带排气筒排放，通过车间排风系统排入外环境；扩建项目涉及机械和钢制模具维修，机修废气含少量颗粒物，由于产生量很少，通过车间排风系统排入外环境。
（2）有组织排放
抛丸工序产生的颗粒物经抛丸机自带除尘装置（沉降室预分离器+A40/6滤筒式除尘器）除尘后经16.6m高排气筒（风量6500m3/h，内径0.80m）高空排放。
食堂油烟静电油烟净化器处理后通过10m高排气筒（风量24000m3/h，长宽0.45×0.45m）高空排放。
表4-2     扩建项目废气排放情况
	排放源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	排气筒高度/内径尺寸
	排放去向

	抛丸工序
	颗粒物
	有组织
	滤筒式除尘器
	16.6m/0.80m
	外环境

	涂脱膜剂
	非甲烷总烃
	无组织
	通过车间排风系统排入外环境
	/
	

	铝水
	氟化物和颗粒物
	无组织
	
	
	

	去渣切边
	颗粒物
	无组织
	
	
	

	天然气燃烧废气
	SO2、NO2和颗粒物
	无组织
	
	
	

	机修废气
	颗粒物
	无组织
	
	
	

	食堂油烟
	油烟
	有组织
	静电油烟净化器
	10m/0.45×0.45m
	



10m排气筒高空排放
饮食业油烟
排放标准
油烟净化器
集气罩
食堂油烟




DB50/418-2016
沉降室预分离器+A40/6滤筒式除尘器
16.6m排气筒高空排放
抛丸废气




图4-2    运营期废气处理工艺流程图
[bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc9290][bookmark: _Toc16650][bookmark: _Toc25674]4.1.3 噪声
运营期间产生较大噪声影响的设备包括冷却塔、压铸机、抛丸机和风机等，压铸机、抛丸机和风机等噪声源均置于室内，采用建筑隔声及基础减振的措施降低噪声源强，冷却塔布局远离厂界。主要噪声源见表4-3，厂区主要噪声设施布局见附图6。
表4-3    主要噪声源一览表
	噪声源
	台数
	位置
	运行方式
	治理措施

	压铸机
	4
	室内
	间歇
	建筑隔声及基础减振

	抛丸机
	1
	室内
	连续
	建筑隔声及基础减振

	除尘风机
	1
	室内
	连续
	建筑隔声及基础减振

	冷却塔
	1
	室外
	连续
	建筑隔声及基础减振

	车床、铣床、磨床等
	各一台
	室内
	间歇
	建筑隔声及基础减振


[bookmark: _Toc32478][bookmark: _Toc21029][bookmark: _Toc3459][bookmark: _Toc13697]4.1.4 固（液）体废物
扩建项目营运期固体废物主要有废切削液、抛丸集尘灰、废铝边角料、废脱模剂桶、废脱模剂渣、废油桶、废棉纱手套等，此外还有员工生活垃圾以及食堂餐厨垃圾，营运期固废产生量见表4-4，危险固体废物暂存点详见附图7。 
表4-4 扩建项目固废排放情况
	序号
	固废种类
	来源
	性质
	年产生量
	年处理处置量
	处置方式

	1
	废油桶
	压铸机
	危险废物
	0.09t/a
	0.09t/a
	交有危废资质单位处置

	2
	废切削液
	车床、铣床、钻床等
	危险废物
	
	
	

	3
	废棉纱、手套
	机修车间
	一般废物
	
	
	

	4
	废脱模剂渣
	废脱模剂回用系统
	危险废物
	
	
	

	5
	废脱模剂桶
	压铸机工序
	一般废物
	0.44t/a
	0.44t/a
	厂家回收利用

	6
	抛丸集尘灰（铝灰）
	抛丸工序
	一般废物
	19.1t/a
	19.1t/a
	回用于新格融铝生产线

	7
	废铝边角料、不合格品
	切边、检验
	一般废物
	
	
	

	8
	生活垃圾
	员工宿舍
	一般废物
	3.5t/a
	3.5t/a
	依托厂区收运系统，收集后交环卫部门清运

	9
	餐厨垃圾
	食堂
	一般废物
	4.2t/a
	4.2t/a
	收集后交有资质单位处置


废油桶、废切削液等集中收集后在新格公司危废暂存间暂存，定期交有资质的危险废物处置单位处理与处置（重庆中明港桥环保有限责任公司）；暂存点周边修建围挡与其他固体废物隔开，暂存点底部及周边围挡采取防渗处理。
[bookmark: _Toc7820][bookmark: _Toc30303][bookmark: _Toc9058][bookmark: _Toc29691][bookmark: _Toc31077][bookmark: _Toc21605][bookmark: _Toc11465]4.2其他环保设施
[bookmark: _Toc8027][bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc21958]4.2.1环境风险防范设施
本项目生产废水包括地坪清洗水和机械设备冷却水。地坪清洗水主要含脱模剂，经排污沟进入脱模剂回收池处理后回用，不外排；冷却水循环使用不外排；项目食堂废水隔油后与办公生活污水一并进入新格公司已建生化池，处理达三级标准后排入港桥新城污水处理厂。为防止项目污废水不经处理直接排放的情况发生，新格厂区四周建有护厂河，可用于临时收集事故废水和处理设备故障时未经处理的污废水。
本项目生产的主要原辅材料有铝水、脱模剂、切削液、液压油、润滑油、天然气等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中物质危险性判定标准，具有潜在危害的原辅料是切削液、液压油、润滑油、天然气等。
扩建项目化学品原辅料存放于新格现有危险品库房内。危险品按照相关要求存放于危险品库房内，储存间以及转移区域混凝土地面采用环氧漆做防腐防渗处理。切削液最大储存量为0.2t，液压油最大储存量为1.0t，润滑油最大储存量为2.0t，天然气由市政供给，不储存。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目所有危险化学品的储存量均不构成重大危险源。只要企业做好车间和危险品库房的各项预防和治理工作，发生事故后及时启动环境应急预案。
（1）生产场所风险防范措施
生产设备定期维护，保证装置长期安全稳定运行；
工人严格按照操作规程生产，减少物质挥发，减少事故的发生和对环境的污染。
（2）运输过程风险防范措施
输送化学危险品的运输车辆，按公司规程，严格做好防止泄漏、防震、防爆的措施；
运输危险品的车辆，按制定的路线和时间运输，不得随意变更行驶路线。
（3）贮存区风险防范措施
储存场所按照《建筑设计防火规范》的要求做防火、防爆处理，设置防火门窗。切削液、液压油、润滑油存放区和使用区设置醒目的严禁烟火标志；
储存场所配备有足够的消防器材，并装设消防通讯和报警设备。
 （4）应急预案
新格公司已建立事故应急计划预案。若发生事故，各操作岗位能通过电话，与调度室联系，并及时启动事故应急预案。
定期在公司内进行应急演练工作。
[bookmark: _Toc900][bookmark: _Toc10474][bookmark: _Toc26825][bookmark: _Toc4686][bookmark: _Toc12851][bookmark: _Toc21385][bookmark: _Toc18623]4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评、环保设计、试生产报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境影响评价与环评批复中环保措施及设施的落实情况见表4-5；废水、废气、噪声、固体废物等各项环保设施实际投资情况详见表4-6。
表4-5 环境影响评价与环评批复中环保措施及设施的落实情况
	项  目
	环评及其批复要求
	实际建设情况
	落实环评及
批复情况

	环境管理制度
	环评要求、审批意见：环境管理工作纳入新格公司安全环保科，并对现有环境管理制度进行完善，以满足本项目环境保护工作的要求。
	扩建项目的环境管理工作纳入新格公司安全环保科，根据本项目生产工艺完善了原有环保制度并上墙。
	落实。

	废水
	设备冷却水
	环评要求、审批意见：做好废水处理工作。设备冷却水循环使用，地坪冲洗水进入脱模剂回收处理系统，均不外排；本项目污水主要为生活污水，食堂废水经隔油处理后与办公生活污水依托新格厂区已有处理设施。待港桥园区污水处理厂建成投运后，处理达三级排放标准后排入港桥园区污水处理厂，进一步处理达标后排入大陆溪河。
	新建冷却水循环设施，设备冷却水循环使用不外排；
新建脱模剂回用系统，地坪清洗水经车间排污沟收集至回收池，经脱模剂回用系统处理后作为脱模剂稀释水回用不外排；
食堂废水经隔油处理后与办公生活污水进入原有生化池（处理能力267m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入港桥园区污水处理厂。
	落实。

	
	地坪清洗水
	
	
	

	
	生活污水
	
	
	

	废气
	抛丸废气
	环评要求、审批意见：加强废气治理措施。抛丸粉尘由抛丸机自带的滤筒式除尘器处理达标后经1跟15m高排气筒（风量6500m3/h，内径0.5m）高空排放；
无组织脱模废气、去渣切边废气、抛丸机废气、铝水挥发废气、机修废气以及天然气燃烧废气等经车间微负压通风系统外排。
员工依托新格已有食堂就餐，油烟经净化器处理后通过排气筒引至楼顶排放。
	抛丸机产生的颗粒物由抛丸机自带的滤筒式除尘器处理达标后经1根16.6米，内径为0.8米的排气筒高空排放；
无组织废气通过车间通风换气系统外排；
食堂油烟依托原有油烟净化器处理达标后经1根10米，尺寸为0.45×0.45米新建排气筒高空排放。
	落实。

	
	无组织废气
	
	
	

	
	食堂油烟
	
	
	

	声
环
境
	机械设备噪声
	环评要求、审批意见：强化噪声污染防治。选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声、消声等措施后，厂界噪声值应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	运营期间产生较大噪声影响的设备包括冷却塔、压铸机、抛丸机和风机等，压铸机、抛丸机和风机等噪声源均置于室内冷却塔布局远离厂界。，采用建筑隔声及基础减振的措施降低噪声源强，确保厂界噪声达标排放。
	落实。

	固废
	危险废物
	环评要求、审批意见：依法处置固体废物。废油桶、废切削液、脱模剂废渣等集中收集后在新格公司危废暂存间暂存（暂存间设置在生产性用房内），定期交有资质的危险废物处置单位处理与处置；暂存点周边修建围挡与其他固体废物隔开，暂存点底部及周边围挡采取防渗处理。
	废油桶、废切削液、废棉纱手套等集中收集后在新格公司危废暂存间暂存，定期交重庆中明港桥环保有限责任公司处理与处置；暂存点周边修建围挡与其他固体废物隔开，暂存点底部及周边围挡采取防渗处理。
新型水基脱模剂不产生脱模剂废渣。
	落实。

	
	一般废物
	环评要求、审批意见：废脱模剂桶交厂家回收；集尘铝灰、废铝边角料进入新格熔铝生产线回用；餐厨垃圾依托新格厂区已有收运系统收集，定期由餐厨垃圾处理单位外运处置；生活垃圾、废棉纱手套依托新格厂区已有收运系统，集中收集后交环卫部门统一清运。
	废脱模剂桶交厂家回收；集尘铝灰、废铝边角料进入新格熔铝生产线回用；
餐厨垃圾依托新格厂区已有收运系统收集，定期由餐厨垃圾处理单位外运处置；
生活垃圾、依托新格厂区已有收运系统，集中收集后交环卫部门统一清运。
废棉纱手套作为危废收集处置。
	落实。

	
	餐厨垃圾
	
	
	

	
	生活垃圾
	
	
	

	卫生防护距离
	环评要求、审批意见：本项目卫生防护距离为压铸车间100m的范围，现场调查本项目卫生防护距离内无敏感目标。
	本项目的卫生防护距离为压铸车间100m的范围内。
	落实。

	风险防范
	环评要求、审批意见：风险防范措施。做好环境风险应急预案的编制和应急演练工作，防止突发环境事件。
	新格公司已建立事故应急计划预案。若发生事故，各操作岗位能通过电话，与调度室联系，并及时启动事故应急预案。
定期在公司内进行应急演练工作。
	落实。




表4-6       各项环保设施实际投资情况
	类别
	环保设备名称
	性质
	概算总投资（万元）
	实际总投资（万元）
	投资比例（%）

	废水
	生化池
	依托
	64
	0
	0

	
	脱模剂回收利用系统
	新建
	
	47.5
	1.78%

	
	冷却水循环冷却设备
	新建
	
	74.5
	2.80%

	废气
	抛丸机自带除尘设备
	新建
	
	18.5
	0.70%

	
	油烟净化器
	依托
	
	0
	0

	噪声
	建筑隔声、基础减震
	依托
	
	0
	0

	固体废物
	危废暂存间
	依托
	
	0
	0

	绿化
	厂区绿化降尘、降噪
	依托
	
	0
	0

	合计
	64
	140.5
	5.28%

	项目总投资
	10000
	2663
	/


[bookmark: _Toc23261][bookmark: _Toc13869][bookmark: _Toc12895][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc330][bookmark: _Toc19452][bookmark: _Toc28262][bookmark: _Toc21595]5 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定
[bookmark: _Toc25539][bookmark: _Toc10256][bookmark: _Toc672][bookmark: _Toc31026][bookmark: _Toc15577][bookmark: _Toc29810][bookmark: _Toc5309]5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议（摘录）
[bookmark: _Toc15725]5.1.1环境影响及污染防治措施
（1）施工期环境影响及防治措施
① 环境空气影响及防治措施
项目施工期主要为设备安装，不涉及土建工程。施工人员日常生活依托新格公司已有食堂，采用天然气等清洁能源，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放，对周边空气影响很小。
② 地表水环境影响及防治措施
施工期施工人员依托新格公司现有生活设施，施工人员生活污水依托新格厂区已有生化池进行处理，对周边水环境影响较小。
③ 声环境影响及防治措施
施工期噪声主要来源于吊车、电钻等施工机械。根据预测，在考虑建筑墙壁隔声和周边围墙隔声的情况下，预计施工噪声厂界可达标。在夜间不施工的情况下，对周边环境敏感目标的影响可接受；项目施工影响随施工的结束而结束。
④ 固体废物
项目利用已建成厂房，不涉及土建工程；施工期固体废物主要为生活垃圾。依托新格厂区已有收运系统。
（1） 运营期环境影响及防治措施
① 环境空气影响及防治措施
运营期废气主要包括脱模剂涂抹过程产生的含非甲烷总烃的有机废气、去渣切边产生的含尘废气、抛丸机产生的含尘废气、铝水挥发废气、机修废气以及保温炉供热天然气燃烧废气等。脱模剂涂抹过程产生的非甲烷总烃很少，经车间微负压通风系统外排；天然气为清洁能源，燃烧废气含少量SO2、NO2和烟尘；铝水挥发废气含有少量烟尘和氟化物；机械和模具维修产生少量粉尘和焊接废气。平时加强车间通风换气。抛丸粉尘由抛丸机自带的滤筒式除尘器处理达标后经15m高排气筒（风量6500m3/h，内径0.5m）高空排放。根据预测，项目排放的粉尘和非甲烷总烃度周边环境和敏感点影响较小，均满足相应环境空气质量标准。员工就餐依托新格公司已有食堂，食堂油烟采用油烟净化装置处理后排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》，再经专用烟道引至屋顶排放。采取上述措施治理后废气可实现达标排放，对环境空气的影响可接受。
② 地表水环境影响及防治措施
运营期设备冷却水循环使用，地坪冲洗废水经车间排污池进入脱模剂回收处理系统处理后回用，无生产废水排放。员工食宿和办公依托新格公司已有食堂、宿舍和办公楼。食堂废水隔油后与办公生活污水一并进入新格公司已建生化池（已通过验收），处理后用于厂区绿化。待港桥新城污水处理厂建成投运后，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入港桥新城污水处理厂，进一步处理达标后排入大陆溪河。采取上述措施后，拟建项目运营期污废水对外环境的影响可接受。
③ 声环境影响及防治措施
拟建项目位于港桥工业园区内，周边声环境敏感目标距离较远，项目运营期对周边声环境敏感目标的影响可接受，但应采取相应措施，以使厂界噪声达标。措施包括尽量选择低噪声设备，设备采取基础减振措施，高噪声设备避开窗户布置，废气污染治理设备风机设置隔音措施等，在采取减振以及隔声等噪声衰减措施后，预计各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应声环境功能区标准。 
④ 固体废物
废油桶、废切削液、脱模剂废渣等危险废物定期交有资质的危险废物处置单位处置；废脱模剂桶交厂家回收；集尘铝灰、废铝边角料进入新格熔铝生产线回用；餐厨垃圾依托新格厂区已有收运系统，收集后定期由餐厨垃圾处理单位外运处置；生活垃圾、废棉纱手套依托新格厂区已有收运系统，集中收集后交环卫部门统一清运。 采用上述措施后，拟建项目运营期固体废物对外环境的影响很小。
[bookmark: _Toc10929]5.1.2卫生防护距离
根据计算，项目卫生防护距离为压铸车间周边100m的范围，根据现场调查及收集资料情况，本项目卫生防护距离内无环境敏感目标。 
[bookmark: _Toc15258]5.1.3总量控制
根据计算，项目远期（能进入港桥新城污水处理厂后）COD排放量为0.342t/a，NH3-N排放量0.017t/a；粉尘排放量0.145t/a。
COD、NH3-N总量控制指标按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发[2014]178号）和《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）的通知》（渝环发[2015]45号）进行管理。其他特征污染物及固体废物以其实际排放总量作为监控指标。 
[bookmark: _Toc4787]5.1.4环境管理与监测计划
本项目纳入新格公司环境管理体系，健全完善的环境保护规章制度和管理机构。按要求规整排污口，按要求对废气、噪声进行监测，对所有监测结果和处理设施运行指标做好详细记录，建立完善的环境档案库。 
[bookmark: _Toc29727]5.1.5综合评价结论
重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目符合国家产业政策和行业准入条件，符合港桥工业园发展需要，选址合理，符合所在园区规划环评提出的相关要求。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，在采取本报告提出的污染防治措施后，不利环境影响可得到有效减缓，污染物可实现达标排放。从环境保护的角度分析，采取措施后项目建设可行。 
[bookmark: _Toc20264]5.1.6建议
① 根据行业的发展情况，逐步改进原辅材料和生产工艺，从源头降低污染物的产生，逐步提高企业的清洁生产水平。
② 建议港桥新城污水处理厂及其配套管网尽快建成并投运。
[bookmark: _Toc28141][bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc8955][bookmark: _Toc30376][bookmark: _Toc12118][bookmark: _Toc19012][bookmark: _Toc26068]5.2 审批部门审批决定（原文抄录）
重庆市建设项目环境影响评价文件批准书
渝（永）环准〔2016〕091号
重庆新格有色金属有限公司：
    你单位报送的位于重庆市永川工业园区港桥工业园2.9万吨铝压铸件项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。
该项目主要建设内容及规模是：项目总投资10000万元，其中环保投资约64万元；占地面积5000m2，位于新格金属空置车间内（不新增占地），配备17台压铸设备及保温炉、自动化机器人等相关配套设施，新建17条铝压铸件生产线，项目建成后主要产品为铝压铸件，预计生产规模为2.9万吨/年。本项目环评审批不包含铝铸件检测时利用X射线探伤环评。
该项目取得重庆市永川区经济与改革发展委员会颁发的《重庆市企业投资项目备案证》证号（2016-500118-32-03-000001）。
根据专家对你单位报送的2.9万吨铝压铸件项目环境影响报告表的审查意见，经我局研究，现审批如下：
1、 该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的生态保护和污染防治措施，防止生态破坏、环境污染、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害等其他不良后果。
（一）做好废水处理工作。设备冷却水循环使用，地坪冲洗水进入脱模剂回收处理系统，均不外排；本项目污水主要为生活污水，食堂废水经隔油处理后与办公生活污水依托新格厂区已有处理设施。待港桥园区污水处理厂建成投运后，处理达三级排放标准后排入港桥园区污水处理厂，进一步处理达标后排入大陆溪河。
（二）加强废气治理措施。抛丸粉尘由抛丸机自带的滤筒式除尘器处理达标后经1跟15m高排气筒（风量6500m3/h，内径0.5m）高空排放；脱模废气经车间微负压通风系统外排。
员工依托新格已有食堂就餐，油烟经净化器处理后通过排气筒引至楼顶排放。
（3） 强化噪声污染防治。选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声、消声等措施后，厂界噪声值应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（4） 依法处置固体废物。废油桶、废切削液、脱模剂废渣等集中收集后在新格公司危废暂存间暂存（暂存间设置在生产性用房内），定期交有资质的危险废物处置单位处理与处置；暂存点周边修建围挡与其他固体废物隔开，暂存点底部及周边围挡采取防渗处理。
废脱模剂桶交厂家回收；集尘铝灰、废铝边角料进入新格熔铝生产线回用；餐厨垃圾依托新格厂区已有收运系统收集，定期由餐厨垃圾处理单位外运处置；生活垃圾、废棉纱手套依托新格厂区已有收运系统，集中收集后交环卫部门统一清运。
（5） 风险防范措施。做好环境风险应急预案的编制和应急演练工作，防止突发环境事件。
2、 项目建设过程中，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工投入试生产前，应向我局申请临时排污许可证现场检查。临时排污许可证到期前，应向我局申请环境保护竣工验收，验收合格后，项目才能正式投入使用。
附件：重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目污染物排放标准及总量指标表
[bookmark: _Toc19230][bookmark: _Toc20616][bookmark: _Toc21017][bookmark: _Toc8804][bookmark: _Toc29188][bookmark: _Toc32203][bookmark: _Toc31082][bookmark: _Toc3904]6 验收执行标准
[bookmark: _Toc2822]6.1 验收监测执行标准
根据重庆市永川区环境保护局渝（永）环准〔2016〕091号《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》、渝（永）环临建证CQLJ〔2016〕56号《重庆市建设项目排放污染物（临时）许可证》及其他环境保护相关要求，确定本项目执行标准及类别见表6-1。
表6-1    验收监测执行标准及类别
	序号
	标准类型
	标准名称、标准号、标准等级

	1
	废水
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4，三级标准限值

	2
	废气
	《大气污染物综合排放标准》（DB 50／418-2016）表1，排放限值

	
	
	《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2，排放限值

	3
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1，3类排放限值 

	
	
	《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)


[bookmark: _Toc14215]6.2验收监测评价标准限值或指标
主要污染物排放浓度与总量控制指标详见表6-2、6-3、6-4。
表6-2    废水排放浓度与总量控制指标
	污染源
	排放标准
及标准号
	污染
因子
	浓度限值
（mg/L）
	排放口
排放量（t/a）
	排入环境
排放量（t/a）
	备注

	生活
污水
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4，三级标准限值
	COD
	500
	0.342
	0.342
	排入港桥园区污水处理厂

	
	
	BOD5
	300
	0.171
	/
	

	
	
	SS
	400
	0.399
	/
	

	
	
	NH3-N
	＊45
	0.017
	0.017
	

	
	
	动植物油
	100
	0.034
	/
	

	设备
冷却水
	/
	/
	/
	/
	/
	回用，不外排

	地坪
冲洗水
	/
	/
	/
	/
	/
	回用，不外排

	备注
	氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962-2015)，45mg/L。



表6-3    废气排放浓度与总量控制指标
	污染源
	排放标准
及标准号
	污染
因子
	有组织排放
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	总量指标（t/a）
	备注

	
	
	
	排气筒高空度（m）
	浓度
（mg/m3）
	速率
限值（kg/h）
	
	
	

	食堂
油烟
	《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2，排放限值
	油烟
	10
	2.0
	/
	/
	/
	/

	抛丸废气
	《大气污染物综合排放标准》（DB 50／418-2016）表1，排放限值
	颗粒物
	16.6
	120
	4.268
	1.0
	0.145
	/

	无组织废气
	
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.0
	/
	/

	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	4.0
	/
	/



表6-4    噪声标准限值
	污染源
	排放标准及标准号
	最大允许排放值
	备注

	
	
	昼间（dB）
	夜间（dB）
	

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1，3类排放限值
	65
	55
	/


[bookmark: _Toc31418]7 验收监测方案
[bookmark: _Toc20719]7.1 现场踏勘、资料收集及污染物排放现状调查
重庆佳圆环境检测有限公司于2017年11月接受委托后派出有关技术人员通过现场踏勘、资料收集及环境现状和影响分析。对该项目环保工程建设、运行和环境管理情况进行了全面检查，并对该工程产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等污染防治设施的处理能力、污染物排放现状进行了调查，在资料调研的基础上编制了《重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目（一期）验收监测方案》。
[bookmark: _Toc32487][bookmark: _Toc15929][bookmark: _Toc32573][bookmark: _Toc25037]7.1.1 废水
废水类别、监测点位、监测因子、监测频次及监测周期详见表7-1，测点位布置图详见附图8。
表7-1     废水监测点位表
	污染源
	监测点及编号
	监测项目
	监测频次及周期

	生活污水、生产废水
	生活污水：
生化池排口（★A1）、生化池进口（★A2）
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	在一个生产周期内间隔采样4次，2天

	
	地坪清洗废水：车间排污沟
（★A3）
	COD、SS、石油类
	在一个生产周期内间隔采样4次，2天


[bookmark: _Toc4830][bookmark: _Toc4064][bookmark: _Toc1592][bookmark: _Toc15800]7.1.2 废气
7.1.2.1 有组织排放
有组织排放废气名称、监测点位、监测因子、监测频次及监测周期详见表7-2，测点位布置图详见附图8。
表7-2     有组织废气监测点位表
	污染源
	监测点及编号
	监测项目
	监测频次及周期

	抛丸
废气
	处理设施进口（垂直或水平管段上游3倍直径、下游6倍直径处◎B1）处理设施排放口（垂直或水平管段上游3倍直径、下游6倍直径处◎B2）
	颗粒物
	在一个生产周期内间隔采样3次，2天

	餐饮
油烟

	油烟净化器排放口（垂直或水平管段上游3倍直径、下游6倍直径处◎B3）
	油烟
	在一个生产周期内间隔采样5次，2天


7.1.2.2 无组织排放
无组织排放源、监测点位、监测因子、监测频次及监测周期详见表7-3，测点位布置图详见附图8
表7-3       无组织废气监测点位表
	污染源
	监测点及编号
	监测项目
	监测频次及周期

	抛丸废气、切边去渣、天然气燃烧废气等
	厂界上风向（○B4）和下风向（○B5）、下风向（○B6）
	颗粒物
	连续1h采样，3次，2天

	涂脱模剂
	
	非甲烷总烃
	1h内等间隔采样4次，2天


[bookmark: _Toc28974][bookmark: _Toc1352][bookmark: _Toc409][bookmark: _Toc27093]7.1.3 厂界噪声
厂界噪声监测点位名称、监测因子、监测频次及监测周期详见表7-4，测点位布置图详见附图8
表7-4       厂界噪声监测点位表
	污染源
	监测点及编号
	监测项目
	监测频次及周期

	噪声
	东南西北厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C1、▲C2、▲C3、▲C4）
	工业企业厂界环境噪声
	每天监测昼、夜间各1次，连续监测2天


[bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc14954][bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc32262][bookmark: _Toc21487][bookmark: _Toc12443][bookmark: _Toc20668][bookmark: _Toc23429]8 质量保证及质量控制
（1）现场监测期间工况稳定、生产负荷均大于75%、环境保护设施运行正常。
（2）监测仪器经过计量部门检定合格并在有效使用期内；监测人员全部持证上岗。
[bookmark: _Toc263344472][bookmark: _Toc244005709][bookmark: _Toc253576032][bookmark: _Toc239647876][bookmark: _Toc263424047][bookmark: _Toc263414323]（3）烟尘测试仪在采样前后均进行了漏气检验和流量校正，采样时采气体积大于1m3；仪器误差值在±5%内，测量数据有效。
（4）噪声仪测量前后校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB，结果均在允许误差之内，测量数据有效。
（5）按国家环保总局《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行全过程质量控制，监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。
（6）委托方对验收监测应积极配合，使各项条件都能满足验收监测要求，保证监测技术人员正常工作。
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根据重庆市永川区环境保护局渝（永）环准〔2016〕091号《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》，严格按《环境监测技术规范》规定的方法进行监测分析，其监测项目、分析方法及方法来源见表8-1。
表8-1    监测项目、分析方法及方法来源表 
	监测项目
	监测分析方法
	方法来源
	分析方法的最低检出限

	COD
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	4mg/L

	BOD5
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	0.5mg/L

	SS
	重量法
	GB 11901-89
	/

	NH3-N
	蒸馏-中和滴定法
	HJ 537-2009
	0.2mg/L

	动植物油、石油类
	红外分光光度法
	HJ 637-2012
	0.04mg/L

	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996
	1mg/m3

	
	大气污染物无组织排放监测技术导则
	HJ/T 55-2000
	/

	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法
	GB/T 15432-1995
	0.001mg/m3

	油烟
	饮食业油烟排放标准 附录A饮食业油烟采样方法及分析方法
	GB 18483-2001
	/

	非甲烷总烃
	大气污染物无组织排放监测技术导则
	HJ/T55-2000
	/

	
	固定污染源排气中非甲烷烃的测定 气相色谱法
	HJ/T 38-1999
	4.0×10-2mg/m3

	工业企业厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	GB 12348-2008
	/

	
	环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正
	HJ 706-2014
	/


[bookmark: _Toc17819][bookmark: _Toc19656][bookmark: _Toc19113][bookmark: _Toc26421][bookmark: _Toc31384][bookmark: _Toc11104][bookmark: _Toc5049]8.2 监测仪器
重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目（一期）验收监测所使用的仪器名称、型号、编号及自校准或检定校准或计量检定情况详见表8-2。
表8-2        监测分析仪器使用情况表
	检测项目
	仪器名称及型号
	仪器编号
	检定有效期

	废水
	悬浮物
	KH-45A型电热恒温干燥箱
	A0022
	2018.07.30

	
	
	HZK-FA210S型万分之一天平
	A0009
	2018.09.25

	
	化学需氧量
	50.00ml具塞滴定管
	166849
	2019.09.08

	
	五日生化需氧量
	SPX-250B生化培养箱
	A0012
	2018.07.30

	
	
	25.00ml具塞滴定管
	166852
	2019.09.08

	
	氨氮
	50.00ml具塞滴定管
	166850
	2019.09.08

	
	动植物油
	JC-OIL-6型红外测油仪
	A0005
	2018.07.30

	
	石油类
	
	
	

	有组织废气
	烟气参数
	LH-501型智能烟尘采样器
	B0008
	2018.08.10

	
	颗粒物
	
	
	

	
	
	KH-45A型电热恒温干燥箱
	A0022
	2018.07.30

	
	
	HZK-FA210S型万分之一天平
	A0009
	2018.09.25

	
	油烟
	LH-501型智能烟尘采样器
	B0008
	2018.08.10

	
	
	JC-OIL-6型红外测油仪
	A0005
	2018.07.30

	无组织废气
	颗粒物
	ZR-3920型环境空气颗粒物综合采样器
	B0036
	2018.03.31

	
	
	KH-45A型电热恒温干燥箱
	A0022
	2018.07.30

	
	
	HZK-FA210S型万分之一天平
	A0009
	2018.09.25

	
	非甲烷总烃
	SC-3000B-024型气相色谱仪
	A0004
	2018.07.31

	噪声
	厂界噪声
	AWA6228型多功能声级计
	B0013
	2018.09.10

	
	
	AWA5688型多功能声级计
	B0015
	2018.09.10

	
	
	AWA6221A型声校准器
	B0017
	2018.09.10


[bookmark: _Toc29441][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc5687][bookmark: _Toc7916][bookmark: _Toc21127][bookmark: _Toc11292][bookmark: _Toc14179]8.3人员资质
重庆佳圆环境检测有限公司现场采样人员和参与监测分析的人员均有合法有效的资格，监测人员全部持证上岗。
[bookmark: _Toc29354][bookmark: _Toc13599][bookmark: _Toc27217][bookmark: _Toc31601][bookmark: _Toc18905][bookmark: _Toc12327][bookmark: _Toc28618]8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。
[bookmark: _Toc28519][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc6150][bookmark: _Toc25644][bookmark: _Toc3968][bookmark: _Toc7110][bookmark: _Toc18403]8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。
（3）烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。
[bookmark: _Toc12731][bookmark: _Toc23805][bookmark: _Toc296][bookmark: _Toc32019][bookmark: _Toc17345][bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc8656]8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
测量仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪，其性能应不低于GB3785和GB/T17181对2型仪器的要求。测量35 dB以下的噪声应使用1型声级计，且测量范围应满足所测量噪声的需要。校准所用仪器应符合GB/T 15173对1级或2级声校准器的要求。当需要进行噪声的频谱分析时，仪器性能应符合GB/T3241中对滤波器的要求。
测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用；每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5 dB，否则测量结果无效。
声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。
测量时传声器加防风罩。 
测量仪器时间计权特性设为“F”档，采样时间间隔不大于1s。
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[bookmark: _Toc22667][bookmark: _Toc20929][bookmark: _Toc26855][bookmark: _Toc5630][bookmark: _Toc8473][bookmark: _Toc22775][bookmark: _Toc3227]9.1 生产工况
在本次验收监测时，重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目（一期）环保污染治理设施均正常运行。项目（一期）设计全年生产0.36万吨铝压铸件，设计全年运行工作日312天，项目（一期）建成验收时全年实际生产0.27万吨铝压铸件，设计全年运行工作日312天，其生产负荷达到76.0%～80.0%，满足验收监测测试负荷须达到75%以上的规定要求，其监测期间工况见下表9-1。
表9-1    监测期间工况统计表
	

日期
产量

	2.9万吨铝压铸件项目（一期）

	
	产品名称
	设计产能（吨/天）（750件每台）
	监测期间实际产能（吨/天）
（570-600件每台）
	生产负荷（%）

	2017.11.30
	N01正时链盒
	1500件（4.0875t）
	1140件（3.1065t）
	76.0

	
	A26正时链盒
	1500件（7.2t）
	1140件（5.472t）
	

	201712.1
	N01正时链盒
	1500件（4.0875t）
	1200件（3.27t）
	80.0

	
	A26正时链盒
	1500件（7.2t）
	1200件（5.76t）
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9.2.1.1 废水
生活污水监测结果见表 9-2，地坪清洗水监测结果见表 9-3。
表 9-2          生活污水监测结果表  单位：mg/L
	监测日期
	2017年11月30日

	监测点位
	生化池进口（★A2）

	监测项目
	样品编号及监测结果
	平均值或范围

	
	2017-0230-W-5
	2017-0230-W-6
	2017-0230-W-7
	2017-0230-W-8
	

	COD
	145
	176
	165
	151
	159

	BOD5
	36.7
	44.2
	41.6
	38.1
	40.2

	SS
	128
	144
	157
	131
	140

	NH3-N
	31.4
	33.9
	32.2
	41.7
	34.8

	动植物油
	0.60
	0.39
	0.84
	0.76
	0.65

	监测点位
	生化池排口（★A1）

	监测项目
	样品编号及监测结果
	平均值
或范围
	标准
限值
	是否
达标

	
	2017-0230-W-1
	2017-0230-W-2
	2017-0230-W-3
	2017-0230-W-4
	
	
	

	COD
	67
	78
	60
	75
	70
	500
	达标

	BOD5
	17.5
	19.7
	15.2
	18.9
	17.8
	300
	达标

	SS
	113
	110
	104
	103
	108
	400
	达标

	NH3-N
	15.0
	12.4
	11.8
	13.5
	13.2
	45
	达标

	动植物油
	0.55
	0.87
	0.64
	0.77
	0.71
	100
	达标

	监测日期
	2017年12月1日

	监测点位
	生化池进口（★A2）

	监测项目
	样品编号及监测结果
	平均值或范围

	
	2017-0230-W-17
	2017-0230-W-18
	2017-0230-W-19
	2017-0230-W-20
	

	COD
	142
	163
	154
	149
	152

	BOD5
	36.1
	41.4
	38.8
	37.4
	38.4

	SS
	158
	141
	146
	130
	144

	NH3-N
	34.3
	27.1
	33.4
	41.6
	34.1

	动植物油
	0.51
	0.48
	0.30
	0.40
	0.42

	监测点位
	生化池排口（★A1）

	监测项目
	样品编号及监测结果
	平均值
或范围
	标准
限值
	是否
达标

	
	2017-0230-W-13
	2017-0230-W-14
	2017-0230-W-15
	2017-0230-W-16
	
	
	

	COD
	69
	76
	78
	63
	72
	500
	达标

	BOD5
	17.9
	19.2
	20.1
	16.6
	18.4
	300
	达标

	SS
	116
	113
	100
	104
	108
	400
	达标

	NH3-N
	13.2
	10.3
	14.8
	9.96
	13.1
	45
	达标

	动植物油
	0.82
	0.79
	0.63
	0.55
	0.70
	100
	达标

	执行标准
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4，三级标准限值
氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962-2015)，45mg/L。

	备  注
	排入港桥园区污水处理厂



表 9-3          地坪清洗水监测结果表  单位：mg/L
	监测日期
	2017年11月30日

	监测点位
	车间排污沟（★A3）

	监测项目
	样品编号及监测结果
	平均值或范围

	
	2017-0230-W-9
	2017-0230-W-10
	2017-0230-W-11
	2017-0230-W-12
	

	COD
	6.35×103
	6.40×103
	6.58×103
	6.28×103
	6.40×103

	SS
	745
	779
	722
	771
	754

	石油类
	169
	176
	163
	160
	167

	监测日期
	2017年12月1日

	监测点位
	车间排污沟（★A3）

	监测项目
	样品编号及监测结果
	平均值或范围

	
	2017-0230-W-21
	2017-0230-W-22
	2017-0230-W-23
	2017-0230-W-24
	

	COD
	6.26×103
	6.34×103
	6.49×103
	6.19×103
	6.32×103

	SS
	729
	755
	711
	742
	734

	石油类
	166
	172
	174
	164
	169

	备  注
	地坪清洗水进入脱模剂回收处理系统，不外排。


9.2.1.2 废气
1）有组织排放
有组织废气监测结果见表9-4，油烟结果见9-5。
  表9-4               抛丸废气排放口有组织废气监测结果表
	监测日期
	2017年11月30日

	监测点位
	除尘处理设施进口（◎B1）

	测试项目
	单位
	样品编号及结果
	平均值

	
	
	2017-0230-G-1
	2017-0230-G-2
	2017-0230-G-3
	

	废气流量
	m3/h
	4.44×103
	4.50×103
	4.52×103
	4.49 ×103

	废气流速
	m/s
	18.7
	19.2
	19.0
	19.0

	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	872.2
	988.6
	1016.7
	959.2

	颗粒物排放速率
	kg/h
	3.871
	4.450
	4.594
	4.305

	监测点位
	除尘处理设施排放口（◎B2）

	测试项目
	单位
	样品编号及结果
	平均值
	标准
限值
	是否达标

	
	
	2017-0230-G-4
	2017-0230-G-5
	2017-0230-G-6
	
	
	

	废气流量
	m3/h
	4.44×103
	4.49×103
	4.23×103
	4.39×103 
	/
	/

	废气流速
	m/s
	2.66
	2.74
	2.61
	2.67
	/
	/

	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	31.3
	23.2
	29.0
	27.8
	120
	达标

	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.139
	0.104
	0.123
	0.122
	4.268
	达标

	监测日期
	2017年12月1日

	监测点位
	除尘处理设施进口（◎B1）

	测试项目
	单位
	样品编号及结果
	平均值

	
	
	2017-0230-G-24
	2017-0230-G-25
	2017-0230-G-26
	

	废气流量
	m3/h
	4.44×103
	4.39×103
	4.45×103
	4.43×103

	废气流速
	m/s
	19.0
	18.8
	19.1
	19.0

	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	930.3
	804.7
	726.5
	820.5

	颗粒物排放速率
	kg/h
	4.133
	3.536
	3.232
	3.634 

	监测点位
	除尘处理设施排放口（◎B2）

	测试项目
	单位
	样品编号及结果
	平均值
	标准
限值
	是否达标

	
	
	2017-0230-G-27
	2017-0230-G-28
	2017-0230-G-29
	
	
	

	废气流量
	m3/h
	4.49×103
	4.44×103
	4.28×103
	4.40×103
	/
	/

	废气流速
	m/s
	2.75
	2.73
	2.64
	2.71
	/
	/

	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	29.0
	32.6
	26.2
	29.3 
	120
	达标

	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.130
	0.145
	0.112
	0.129 
	4.268
	达标

	执行标准
	《大气污染物综合排放标准》（DB 50／418-2016）表1，排放限值

	备  注
	排气筒高度16.6m


 
  表9-5            油烟监测结果表
	监测日期
	2017年11月30日

	监测点位
	油烟净化器排放口（◎B3）

	测试项目
	单位
	样品编号及结果
	平均值
	标准
限值
	是否达标

	
	
	2017-0230-G-7
	2017-0230-G-8
	2017-0230-G-9
	2017-0230-G-10
	2017-0230-G-11
	
	
	

	废气流量
	m3/h
	1.07
×104
	1.04
×104
	1.09
×104
	1.06
×104
	1.10
×104
	1.07
×104
	/
	/

	实测浓度
	mg/m3
	1.04
	1.14
	1.00
	1.18
	1.20
	1.11
	/
	/

	排放浓度
	mg/m3
	1.39
	1.49
	1.36
	1.57
	1.65
	1.49
	2.0
	达标

	油烟排放速率
	kg/h
	0.011
	0.012
	0.011
	0.013
	0.013
	0.012
	/
	/

	监测日期
	2017年12月1日

	监测点位
	油烟净化器排放口（◎B3）

	测试项目
	单位
	样品编号及结果
	平均值
	标准
限值
	是否达标

	
	
	2017-0230-G-30
	2017-0230-G-31
	2017-0230-G-32
	2017-0230-G-33
	2017-0230-G-34
	
	
	

	废气流量
	m3/h
	1.15
×104
	1.12
×104
	1.14
×104
	1.08
×104
	1.07
×104
	1.11
×104
	/
	/

	实测浓度
	mg/m3
	1.20
	1.25
	1.12
	1.08
	1.23
	1.18
	/
	/

	排放浓度
	mg/m3
	1.72
	1.76
	1.59
	1.46
	1.65
	1.64
	2.0
	达标

	[bookmark: _GoBack]油烟排放速率
	kg/h
	0.014
	0.014
	0.013
	0.012
	0.013
	0.013
	/
	/

	执行标准
	《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2，排放限值

	备  注
	排气筒高度10m



2）无组织排放
无组织废气监测结果见表9-6。
表9-6     无组织废气监测结果表          单位：mg/m3
	监测日期
	2017年11月30日

	样品编号
	监测点位
	颗粒物
	非甲烷总烃

	2017-0230-G-12
	厂界上风向（○B4）
	0.090
	1.67

	2017-0230-G-13
	
	0.144
	1.67

	2017-0230-G-14
	
	0.162
	1.69

	2017-0230-G-15
	
	/
	1.61

	平均值
	0.132
	1.66

	标准限值
	1.0
	4.0

	是否达标
	达标
	达标

	2017-0230-G-16
	厂界下风向（○B5）
	0.269
	1.76

	2017-0230-G-17
	
	0.234
	1.78

	2017-0230-G-18
	
	0.251
	1.81

	2017-0230-G-19
	
	/
	1.82

	平均值
	0.251
	1.79

	标准限值
	1.0
	4.0

	是否达标
	达标
	达标

	2017-0230-G-20
	厂界下风向（○B6）
	0.216
	1.82

	2017-0230-G-21
	
	0.270
	1.87

	2017-0230-G-22
	
	0.252
	1.84

	2017-0230-G-23
	
	/
	1.85

	平均值
	0.246
	1.84

	标准限值
	1.0
	4.0

	是否达标
	达标
	达标

	监测日期
	2017年12月1日

	样品编号
	监测点位
	颗粒物
	非甲烷总烃

	2017-0230-G-35
	厂界上风向（○B4）
	0.072
	1.66

	2017-0230-G-36
	
	0.126
	1.65

	2017-0230-G-37
	
	0.126
	1.69

	2017-0230-G-38
	
	/
	1.65

	平均值
	0.108
	1.66

	标准限值
	1.0
	4.0

	是否达标
	达标
	达标

	2017-0230-G-39
	厂界下风向（○B5）
	0.248
	1.86

	2017-0230-G-40
	
	0.267
	1.84

	2017-0230-G-41
	
	0.249
	1.85

	2017-0230-G-42
	
	/
	1.84

	平均值
	0.255
	1.85

	标准限值
	1.0
	4.0

	是否达标
	达标
	达标

	2017-0230-G-43
	厂界下风向（○B6）
	0.268
	1.87

	2017-0230-G-44
	
	0.250
	1.92

	2017-0230-G-45
	
	0.286
	1.90

	2017-0230-G-46
	
	/
	1.92

	平均值
	0.268
	1.90

	标准限值
	1.0
	4.0

	是否达标
	达标
	达标

	执行标准
	《大气污染物综合排放标准》（DB 50／418-2016）表1，排放限值

	备  注
	/


9.2.1.3 厂界噪声
生产过程中厂界噪声监测结果见下表9-7。
表9-7          厂界噪声监测结果表        单位：dB（A）
	监测时间
	监测点位
	实测值
	评价
标准
	是否达标

	
	
	昼间
	夜间
	
	

	2017年
11月30日
	东厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C1）
	62
	50
	昼间：
65dB（A）




夜间：
55dB（A）
	达标

	
	南厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C2）
	58
	47
	
	达标

	
	西厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C3）
	58
	48
	
	达标

	
	北厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C4）
	60
	54
	
	达标

	2017年
12月1日
	东厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C1）
	61
	49
	
	达标

	
	南厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C2）
	59
	48
	
	达标

	
	西厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C3）
	58
	48
	
	达标

	
	北厂界外一米处，高度1.2米以上（▲C4）
	60
	54
	
	达标


9.2.1.4 污染物排放总量核算
依据国家总量控制因子的规定和本项目工程污染物排放特征，本项目废气污染物中特征因子颗粒物作为总量控制因子。废水污染物中特征因子COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。根据《重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目环境影响报告表》（报批版）建议的总量控制指标及重庆市永川区环境保护局渝（永）环准〔2016〕091号《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》核定的总量控制指标，总量计算评价结果见表9-8。
表9-8   污染物总量排放情况汇总表
	废气项目
	排放速率
（kg/h）
	年生产小时
（h）
	全厂排放量（t/a）
	总量指标
（t/a）
	总量控制来源

	颗粒物
	0.129
	156h/a
（312天×0.5h/天）
	0.0201
	0.145
	批准书

	废水项目
	平均浓度（mg/L）
	年排水量（生产天数×排水量）
	全厂排放量（t/a）
	总量指标
（t/a）
	总量控制来源

	COD
	72
	695.136t/a
（312天×2.228t/天）
	0.0500
	0.342
	批准书

	NH3-N
	13.2
	
	0.0092
	0.017
	批准书

	备注
	年生产天数312天，每月生产26天，24h/天。



[bookmark: _Toc24263][bookmark: _Toc4519][bookmark: _Toc9004][bookmark: _Toc12814]9.2.2 环保设施去除效率监测结果
9.2.2.1 废水治理设施
对生活污水处理设施进出口两天监测结果中，生化池排口各监测因子排放浓度范围分别为化学需氧量70~72mg/L，五日生化需氧量17.8~18.4mg/L，悬浮物108mg/L，氨氮13.1~13.2mg/L，动植物油0.70~0.71mg/L。氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准限值要求；其他各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。
各监测因子去除效率范围分别为化学需氧量56.0~52.6%，五日生化需氧量52.1~55.7%，悬浮物22.9~25.0%，氨氮61.6~62.1%。
9.2.2.2 废气治理设施
对抛丸废气处理设施进出口两天监测结果中，颗粒物排放浓度范围为27.8~29.3mg/m3，颗粒物去除效率浓度范围为96.4~97.1%。颗粒物排放浓度满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值要求。
油烟排放浓度范围为1.36~1.76mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2标准限值要求。
无组织废气中各污染物的排放浓度范围分别为非甲烷总烃1.66~1.90mg/m3，颗粒物0.108~0.268mg/m3。颗粒物	和非甲烷总烃满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值要求。
9.2.2.3 厂界噪声治理设施
对新格公司厂界环境噪声的监测结果显示，昼间工业企业厂界环境噪声范围为58~62dB（A）；夜间工业企业厂界环境噪声范围为47~54dB（A）。高噪声设备通过合理布局，基础减振，建筑隔声、消声、距离衰减等措施后，降噪效果明显，厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
[bookmark: _Toc23899][bookmark: _Toc23525][bookmark: _Toc22242][bookmark: _Toc15074]10 验收监测结论
[bookmark: _Toc26565]10.1 验收监测范围
通过现场勘察，核对验收监测委托监测的内容、资料和实际建设情况，确定了重庆新格有色金属有限公司2.9万吨铝压铸件项目第一次验收监测工程范围如下表。



表10-1    2.9万吨铝压铸件项目第一次验收监测工程范围调查表
	项目名称及装置
	设计或改造能力
	完成情况
	备注

	2.9万吨铝压铸件项目
	4条压铸生产线
	0.36万吨/年
	新建生产线，按计划完成
	本次验收
	渝（永）环准〔2016〕091号《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》

	
	13条压铸生产线
	2.54万吨/年
	待建
	/
	


[bookmark: _Toc18345]10.2 环境保护设施调试效果
对生活污水处理设施进出口两天监测结果中，各监测因子最大日均值浓度分别为化学需氧量72mg/L、氨氮13.2mg/L、动植物油0.71mg/L、五日生化需氧量18.4mg/L、悬浮物108mg/L。氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准限值要求；其他各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。
抛丸废气有组织排放的颗粒物最大排放浓度为29.3mg/m3，最大排放速率0.129kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50／418-2016）表1，排放限值要求。
油烟最大排放浓度为1.76mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2标准限值要求。
厂界无组织废气中的颗粒物和非甲烷总烃最大浓度分别为1.90mg/m3和0.268mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50／418-2016）表1，排放限值要求。
对新格公司厂界环境噪声的监测结果显示，昼间工业企业厂界环境噪声范围为58~62dB（A）；夜间工业企业厂界环境噪声范围为47~54dB（A）。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
根据验收监测结果核算的各污染物总量分别为颗粒物：0.0201t/a，COD：0.0500t/a，NH3-N：0.0092t/a，满足环境影响评价报告表和批准书的总量控制要求。
[bookmark: _Toc32354][bookmark: _Toc23370][bookmark: _Toc239][bookmark: _Toc8868]10.3工程建设对环境的影响
运营期废气主要包括脱模剂废气、去渣切边、抛丸废气、机修废气和天然气燃烧废气等，经车间微负压通风系统外排；抛丸粉尘由抛丸机自带的滤筒式除尘器处理达标后经16.6m高排气筒高空排放。食堂油烟采用油烟净化装置处理后经专用烟道引至屋顶排放。采取上述措施治理后废气可实现达标排放，对环境空气的影响可接受。
运营期设备冷却水循环使用，地坪清洗废水经车间排污池进入脱模剂回收处理系统处理后回用，无生产废水排放。食堂废水隔油后与办公生活污水一并进入新格公司已建生化池（已通过验收），处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入港桥新城污水处理厂，进一步处理达标后排入大陆溪河。采取上述措施后，运营期污废水对外环境的影响可接受。
项目位于港桥工业园区内，周边声环境敏感目标距离较远，设备采取基础减振措施，高噪声设备避开窗户布置，在采取减振以及隔声等噪声衰减措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应声环境功能区标准。 
废油桶、废切削液、脱模剂废渣等危险废物定期交有资质的危险废物处置单位处置；废脱模剂桶交厂家回收；集尘铝灰、废铝边角料进入新格熔铝生产线回用；餐厨垃圾依托新格厂区已有收运系统，收集后定期由餐厨垃圾处理单位外运处置；生活垃圾、废棉纱手套依托新格厂区已有收运系统，集中收集后交环卫部门统一清运。 采用上述措施后，项目运营期固体废物对外环境的影响很小。
11  [bookmark: _Toc29752]建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表
建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表详见附件。
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